Fluxus kalibráció

Probléma:

a távcső + spektroszkóp + detektor érzékenységi

görbéje hullámhosszfüggő

==> a mért spektrum eltorzul

Megoldás:

fluxus-kalibráció

Spektrális érzékenységi görbe meghatározása

Szükséges: spektrális standard csillag spektruma

mért spektrum: F(Œ)

"irodalmi" spektrum: S(Œ)

Spektrális érzékenységi görbe meghatározása

Spektrális érzékenységi görbe meghatározása

IRAF-ben: imred/specred/standard

standard csillag mért spektrumának hozzáadása

az adatbázishoz

Spektrális érzékenységi görbe meghatározása

IRAF-ben: imred/specred/sensfunc

az érzékenységi görbe meghatározása

Spektrális érzékenységi görbe meghatározása

Fluxus kalibráció

imred/specred/calibrate

Fluxus kalibráció

Probléma: differenciális refrakció

Atmoszféra: diszperzív közeg

- pontforrás képe nem pontszerű lesz, hanem

egy horizont felé mutató színes csík

- az effektus a nagyobb levegőtömegek felé nő

Probléma: differenciális refrakció

Megoldás: a spektrográf rését a horizontra merőlegesen

kell irányítani

- altazimut szerelésnél: triviális

- parallaktikus szerelésnél: "parallaktikus szög"

Jozsef Vinko

2004-11-22T09:27:21