Extragalaxisok osztályozása

Elliptikus galaxisok

M87 E1

M89 E0

M32 E2

M49 E4

M110 E6

Ellipticitás:  = 1 - b/a

Hubble-típus: 10 ·  (7-nél nagyobbat nem figyeltek meg)

Fényesség: MB ~ -8 .. -23 mag

Tömeg: M ~ 107 .. 1013 Mo

Átmérő: D ~ 0.1 .. 100 kpc

törpe óriás (cD)

Lentikuláris galaxisok

NGC 5866 S03

NGC 2787 S0

NGC 936 S0

- vékony korong

- szférikus bulge

- nincsenek spirálkarok

- elliptikusokra hasonlít

- I(r) ~ I(0) exp[-a r]

(lassabban csökken kifelé,

mint az elliptikus gx-oké)

- sokkal kevesebb a por,

mint a spirálisokban

Spirális galaxisok

M104 Sa

M64 Sab

Sa: feltekeredett spirálkarok Lbulge/Ldisk ~ 0.3

M51 Sc

M83 SBa

M109 SBc

Sc: nyitott spirálkarok

Lbulge/Ldisk ~ 0.05

MB ~ -16 .. -23 mag

M ~ 109 .. 1012 Mo

Irreguláris galaxisok

NGC 6822 Irr

NGC 55 Irr

WLM Irr

Irr I : struktúra-kezdemények

Irr II: totál káosz

MB = -13 .. -20 mag

M = 108 .. 1010 Mo

D ~ 1 .. 10 kpc

Galaxisok fotometriája

Felületi fotometria

Alapmennyiség:

felületi fényesség X [mag/arcsec2]

Probléma: háttérfényesség!

- légköri fénylés (air glow)

- állatövi fény (zodiacal light)

- integrált csillagfény

- diffúz galaktikus háttérfény

- diffúz extragalaktikus háttérfény

Háttérfényesség UBVRI-szűrőkben

U	B	V	R	I	[mag/arcsec2]

22.0	22.7	21.8	20.9	19.9

Izofóta:

azonos felületi fényességű pontokon átmenő görbe

Holmberg-rádiusz: B = 26.5 mag/arcsec2 -hez

tartozó izofóta hossztengelye

Effektív sugár: re a galaxis összfényességének fele

ezen belülről érkezik

K-korrekció

z = 0

z > 0

Œ

S

a vöröseltolódás

miatt a galaxis

más-más spektrális

tartományát

mintavételezzük

a fotometria során

ennek korrekciójához ismerni kell a galaxis spektrumát

vöröseltolódás:

Fotometria:

A megfigyelt fluxus:

A valódi fluxus:

Magnitúdó-skálán:

ahol

Jozsef Vinko

2005-01-27T15:21:46