Csillagászati spektroszkópok

Objektív prizma

kis felbontás

nemlineáris diszperzió

Cassegrain spektroszkóp

alacsony rend

R = 1000-15000

lineáris diszperzió
(majdnem...)

normál

autokollimációs

Coudé spektrográf

nagy felbontás (R > 50000)

fix pozíció (Coudé-fókuszban)

egyszerre több rend
rögzítése

Long slit spektrográf

kiterjedt objektumok vizsgálata

a rés kül. pontjaiból
más-más spektrum

Echelle spektrográf

magas rend (m>20)

R = 30000-100000

Echelle spektrográf

magas rend (m>20)

R = 30000-100000

Echelle rács

qB: blaze angle

“ : rácsállandó

Grism (prizma+rács)

kis felbontás

kompakt méret

IR tartomány

Jozsef Vinko

2004-09-27T13:46:43